Determine el circuito equivalente de Thévenin externo a R5 para el siguiente circuito. Aplique intercambio de fuente y obtenga el circuito equivalente de Norton. Determine el valor de R5 que hace que los circuitos equivalentes transfieran la máxima potencia a dicha resistencia y calcule el valor de esa potencia. Dibuje ambos circuitos equivalentes.

